
# USB通讯测试软件操作流程

步骤一、确认M16有连接到外网

步骤二、登录http://121.40.225.184:9083/admin/topics.jsp（用户名/密码:admin/yuxun123.）ctrl+f 输入对应M16的MAC地址，例如查找MAC地址



步骤三、发送测试数据



Number of messages to send 代表发送次数

**Message body代表发送内容**

**Eg:查询端口1、厦门市湖里区陈莹翼匠平面设计部、库存信息**

发送内容：

{

"taskType": "KCCX",

"attachParam": {

"router\_ip": "172.18.0.55",

"router\_n2n\_ip": "10.58.58.55",

"m8\_ip": "192.168.81.12",

"m8\_mac": "B40B4400203A",

"busid": "1-2.4.4",

"n2n\_server\_ip": "27.154.33.94",

"n2n\_server\_port": "1000",

"n2n\_netmask": "255.255.252.0",

"n2n\_group": "huliukey",

"n2n\_password": "admin@123.com",

"cupboard\_mac": "0CEFAFCBE972",

"usb\_port": "1"

},

"taskSn": "66497005980251202108111536200189",

"messageTime": "2021-08-11 15:36:20",

"taxdisk": {

"tax\_no": "92350206MA8TMA1G29",

"tax\_name": "厦门市湖里区陈莹翼匠平面设计部",

"tax\_office": "",

"tax\_type": "3",

"receive\_mail": "",

"mail\_address": "181457698@qq.com",

"mail\_server\_addr": "smtp.qq.com",

"mail\_server\_port": "465",

"smtp\_auth\_code": "vtlmkcqeziwxcafj",

"ukey\_pwd": "20210607",

"digit\_cert\_pwd": "20210607",

"status": "1",

"office\_server\_ip": "",

"office\_server\_port": "",

"ofd\_server\_addr": "",

"ofd\_server\_port": "",

"business\_address": "厦门",

"phone": "12345678",

"director\_name": "管理员",

"tax\_sn": "66497005980251",

"yp\_pwd": ""

}

}

**Eg:查询端口2、厦门市湖里区史国茂翼匠软件开发部、库存信息**

发送内容：

{

"taskType": "KCCX",

"attachParam": {

"router\_ip": "172.18.0.55",

"router\_n2n\_ip": "10.58.58.55",

"m8\_ip": "192.168.81.33",

"m8\_mac": "B40B440044D2",

"busid": "1-2.4.4",

"n2n\_server\_ip": "27.154.33.94",

"n2n\_server\_port": "1000",

"n2n\_netmask": "255.255.252.0",

"n2n\_group": "huliukey",

"n2n\_password": "admin@123.com",

"cupboard\_mac": "0CEFAFCBE972",

"usb\_port": "2"

},

"taskSn": "66497005983321202108111536200189",

"messageTime": "2021-08-11 15:36:20",

"taxdisk": {

"tax\_no": "92350206MA8TKTT432",

"tax\_name": "厦门市湖里区史国茂翼匠软件开发部",

"tax\_office": "",

"tax\_type": "3",

"receive\_mail": "",

"mail\_address": "181457698@qq.com",

"mail\_server\_addr": "smtp.qq.com",

"mail\_server\_port": "465",

"smtp\_auth\_code": "vtlmkcqeziwxcafj",

"ukey\_pwd": "20210607",

"digit\_cert\_pwd": "20210607",

"status": "1",

"office\_server\_ip": "",

"office\_server\_port": "",

"ofd\_server\_addr": "",

"ofd\_server\_port": "",

"business\_address": "厦门",

"phone": "12345678",

"director\_name": "管理员",

"tax\_sn": "66497005983321",

"yp\_pwd": ""

}

}

备注说明：

1. 发送内容usb\_port代表插的M16的端口位置
2. 如果有发送成功对应端口电源led灯会打开